大语言模型向量计算验证机采购需求
为保障我院AI科研与临床应用项目的顺利推进，确保院内医疗数据最小范围隔离使用。现针对开发环境AI模型验证设备进行需求调研。用于本地大模型部署、AI Agent推理、多模态运算、模型微调、RAG检索及专业图形渲染，适配llamacpp/LangChain私有化AI架构，内网AI业务验证使用，需7×24小时稳定运行。
[bookmark: uc5cdccaa]核心配置要求
[bookmark: u44693765]配置一：
通用控制与调度模块（Intel Xeon W5-3423）、高速暂存与参数存储组件（32G DDR5 RECC）、持久化模型与日志存储组件（双1T M.2 PCIe4.0 NVMe SSD）、向量加速计算模块（2×NVIDIA RTX Pro 5000 48GB）、电源（1000W 80PLUS金牌及以上）。
配置二：
通用控制与调度模块（Intel Xeon W5-3423）、高速暂存与参数存储组件（64G DDR5 RECC）、持久化模型与日志存储组件（双1T M.2 PCIe4.0 NVMe SSD）、向量加速计算模块（2×NVIDIA RTX Pro 5000 48GB）、电源（1000W 80PLUS金牌及以上）。
[bookmark: u34f9b697]关键要求
[bookmark: ufb7ec059]服务器级稳定性（ECC纠错、冗余供电），双卡协同适配70B及以上大模型，兼容主流AI框架，原厂全新正品，3年上门质保，支持AI环境调试，满足内网安全合规。
[bookmark: u9c297574]核心参数表
注：供应商优先对两种配置情况进行报价。无相关报价的情况下，至少对一种配置进行报价。无报价视为无效。若有更优配置，可作为“其他配置”进行报价。
配置一：
	[bookmark: u6a9af7b7][bookmark: dcGKp]硬件类别
	[bookmark: uc5bad367]采购需求参数

	[bookmark: u6efb63aa]通用控制与调度模块
	[bookmark: ua0e853e3]Intel Xeon W5-3423，12核24线程，主频2.1GHz，睿频4.2GHz，30MB缓存，TDP 220W，适配W790芯片组

	[bookmark: u61b1491a]高速暂存与参数存储组件
	[bookmark: ue1037c51]32GB DDR5 RECC RDIMM，服务器级，支持ECC纠错，可扩容

	[bookmark: u2af3c8ac]持久化模型与日志存储组件
	[bookmark: u3b4ba9d1]双1TB M.2 PCIe4.0 NVMe SSD，高速读写，低IO延迟，支持冗余备份

	[bookmark: u116b3bd7]向量加速计算模块
	[bookmark: u713ae870]2×NVIDIA RTX Pro 5000 48GB，Blackwell架构，GDDR7 ECC显存，支持NVLink，适配AI推理/微调

	[bookmark: ud46ff288]电源
	[bookmark: u858fe6fe]1000W，80PLUS金牌及以上，高效冗余，足额输出，支持过载/防雷保护

	[bookmark: ua9377814]整机要求
	[bookmark: u5618e8fd]原厂全新正品，7×24小时稳定运行，适配Windows/Linux及AI框架，支持扩展

	[bookmark: u182c2384]质保服务
	[bookmark: u6db8b906]全国上门质保≥3年，硬件故障现场维修，提供AI环境调试支持



配置二：
	硬件类别
	采购需求参数

	通用控制与调度模块
	Intel Xeon W5-3423，12核24线程，主频2.1GHz，睿频4.2GHz，30MB缓存，TDP 220W，适配W790芯片组

	高速暂存与参数存储组件
	64GB DDR5 RECC RDIMM，服务器级，支持ECC纠错，可扩容

	持久化模型与日志存储组件
	双1TB M.2 PCIe4.0 NVMe SSD，高速读写，低IO延迟，支持冗余备份

	向量加速计算模块
	2×NVIDIA RTX Pro 5000 48GB，Blackwell架构，GDDR7 ECC显存，支持NVLink，适配AI推理/微调

	电源
	1000W，80PLUS金牌及以上，高效冗余，足额输出，支持过载/防雷保护

	整机要求
	原厂全新正品，7×24小时稳定运行，适配Windows/Linux及AI框架，支持扩展

	质保服务
	全国上门质保≥3年，硬件故障现场维修，提供AI环境调试支持




