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成都市第五人民医院三期综合大楼公共WIFI覆盖服务
调研需求
1、 服务内容
为我院三期综合大楼、VIP住院病房提供无线网络信号。构建一套融合wifi网络，做到全区城零漫游、零切换、零干扰、零丢包率的无线覆盖，根据大楼内不同的覆盖场景，分别采用走布放分体AP及高密AP方式部署。
覆盖范围:三期综合大楼地下一、三层，地上三层大会议室，1号楼23、24楼VIP病房楼层，共计5层WiFi覆盖。整体wifi网络支持高密终端接入数量不低于2000台:提供互联网网络接入，峰值时期单台终端下行速率不低于1M。承建方需保证网络安全并承担该项目的网络安全责任;由供应商商负责所有网络设备、安全设备等安装部署调试，并提供互联网接入带宽.
2、 服务要求
1.供应商提供的WiFi覆盖服务需具备安全防护能力；
2.供应商需提供一点响应人员；
3.医院租用服务，供应商需确保线路、终端可用；
  4.施工过程不能影响医院业务的正常运转，供应商对施工安全负责；
  5.供应商提供专职对接人员及联系电话，提供每周7×24小时故障受理及排除；
  6.供应商每季度进行巡检，并提供巡检报告，确保服务可用
3、 安全保密要求
1. 医院租用供应商的WiFi覆盖服务，医院仅有使用权，供应商需确保WIFI的接入安全，针对医院的网络信息资料严格保密，否则将负法律责任；
2. 医院租用供应商的WiFi覆盖服务业务，医院仅有使用权，供应商需确保提供的WiFi覆盖服务不因供应商的原因而导致数据泄露，运营商应对院方的网络信息数据严格保密，否则将负法律责任。

