成都市第五人民医院
光华院区一体式计算机（补充）市场调研
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	调研序号
	项目名称
	国产或进口
	功能需求包含不限于以下内容：

	1
	一体式计算机1
	国产
	★1.CPU要求：物理核心数≥10个、CPU线程数≥14、CPU主频≥2.5 GHz、CPU睿频≥4.7GHz、末级缓存容量≥20MB、热设计功耗≥65W。投标人须在投标文件中载明CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽。
★2.内存要求：内存配置容量≥16GB、内存类型支持 DDR5 及以上内存类型、内存条配置数量 ≥1、内存性能 内存读写速率≥4800MT/s。
★3.主板要求：提供≥1个M.2接口。
★4. 主板要求：提供≥1个SATA 6.0 接口。
★5.主板要求：集成10/100/1000M自适应千兆以太网卡。
★6.存储设备要求：固态盘数量 ≥1 个、固态硬盘容量≥512GB。
7. 固态硬盘接口协议为NVMe，形态为M.2。
★8.显卡要求：集成显卡。
9.电源要求：额定功率≥150W。
★10.一体机屏幕要求：显示屏尺寸≥23.8英寸、显示分辨率≥1920 × 1080（FHD）、 显示屏屏幕比例  16:9。
11.一体机屏幕要求：显示屏屏占比 ≥80%。
12.一体机屏幕要求：支持防蓝光模式。
13. 一体机屏幕要求：支持低频闪≤-35dB。
14.一体机屏幕要求：集成隐藏式摄像头，像素≥200万。
15.一体机屏幕要求：提供显示器支架。
★16.外设要求：提供USB接口有线键盘≥1个。
★17.外设要求：提供USB接口有线鼠标≥1个。
★ 18.外部接口要求： USB 接口数量应不少于3个，至少包含1个USB3.0 及以上标准接口、视频接口数量 ≥1。
★19. 操作系统要求：预装正版Windows 11正版（64位）操作系统。
★20. 整机可靠性要求:整机噪音 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。
21. 整机可靠性要求:MTBF 测试  MTBF(m1)≥5万小时。
22.整机可靠性要求:处理器满载时（环境温度25℃），出风口温度≤55℃，机箱可触及表面温度≤45℃。
★23.除以上技术参数与性能指标外，投标人所投一体式计算机还应满足《财政部 工业和信息化部关于印发<一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕31号）的附件“一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）”中全部加“*”（不包含“CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求”）指标要求。
★24.投标人所投一体式计算机应具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。（说明：1.提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图。2.若提供“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图的，截图内容至少包含证书到期日期、认证依据的标准和技术要求以及响应产品规格型号。）

	2
	一体式计算机2
	国产
	★1.CPU要求：物理核心数≥20个、CPU线程数≥28、CPU主频≥2.1GHz、CPU睿频≥5.4GHz、末级缓存容量≥33MB、热设计功耗≥65W。投标人须在投标文件中载明CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽。
★2.内存要求：内存配置容量≥32GB、内存类型支持 DDR5 及以上内存类型、内存条配置数量 ≥1、内存性能 内存读写速率≥5600MT/s。
★3.主板要求：提供≥1个M.2接口。
★4. 主板要求：提供≥1个SATA 6.0 接口。
★5.主板要求：集成10/100/1000M自适应千兆以太网卡。
★6.存储设备要求：固态盘数量 ≥1 个、固态硬盘容量≥512GB。
7. 固态硬盘接口协议为NVMe，形态为M.2。
★8.显卡要求：集成显卡。
9.电源要求：额定功率≥150W。
★10.一体机屏幕要求：显示屏尺寸≥23.8英寸、显示分辨率≥1920 × 1080（FHD）、 显示屏屏幕比例  16:9。
11.一体机屏幕要求：显示屏屏占比 ≥80%。
12.一体机屏幕要求：支持防蓝光模式。
13. 一体机屏幕要求：支持低频闪≤-35dB。
14.一体机屏幕要求：集成隐藏式摄像头，像素≥200万。
15.一体机屏幕要求：提供显示器支架。
★16.外设要求：提供USB接口有线键盘≥1个。
★17.外设要求：提供USB接口有线鼠标≥1个。
★ 18.外部接口要求： USB 接口数量应不少于3个，至少包含1个USB3.0 及以上标准接口、视频接口数量 ≥1。
★19. 操作系统要求：预装正版Windows 11正版（64位）操作系统。
★20. 整机可靠性要求:整机噪音 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。
21. 整机可靠性要求:MTBF 测试  MTBF(m1)≥5万小时。
22.整机可靠性要求:处理器满载时（环境温度25℃），出风口温度≤55℃，机箱可触及表面温度≤45℃。
★23.除以上技术参数与性能指标外，投标人所投一体式计算机还应满足《财政部 工业和信息化部关于印发<一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕31号）的附件“一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）”中全部加“*”（不包含“CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求”）指标要求。
★24.投标人所投一体式计算机应具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。（说明：1.提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图。2.若提供“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图的，截图内容至少包含证书到期日期、认证依据的标准和技术要求以及响应产品规格型号。）



