成都市第五人民医院
2026年条码打印机及小票打印机市场调研
产品清单
	项目名称
	国产或进口
	功能需求包含不限于以下内容：

	条码打印机
	国产
	1、 打印方式：支持热敏及热转印
2、 打印分辨率：≥203dpi
3、 最大打印宽度：≥108mm
4、 最大打印长度：≥2200mm
5、 结构：具有标签用尽可视窗口
6、 打印速度：≥152mm/s
7、 介质厚度（至少支持）：0.06~0.19mm
8、 纸张宽度（至少支持）：19~118mm
9、 最大外径：≥127mm
10、 撕纸方式：上撕纸
11、 内径（至少支持）：25.4~38mm
12、 纸张类型（至少支持）：连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折页纸、腕带（外卷式）
13、 碳带最大长度（至少兼容）：25.4mm卷芯，最大300米；12.7mm卷芯最大110米。
14、 碳带最大宽度：≥110mm
15、 碳带最大外径：≥67mm
16、 碳带内径（至少兼容）：12.7mm和25.4mm两种规格卷芯碳带
17、 SDRAM：≥64M
18、 Flash：≥128M
19、 标配接口（至少具有）：USB、网口
20、 LED指示灯（至少区分显示）：工作正常、打印报错、设备故障
21、 传感器（至少具有）：纸张间距传感器，黑线标记传感器 （位置可调整），碳带用尽传感器，印字头抬起传感器
22、 一维条码（至少支持）： Code 128、Code 39、Code 93、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF、Codabar、MSI、China Post、Code 11、LOGMARS
23、 二维码（至少支持）：DataMatrix、Maxicode、Aztec、PDF417、QR Code、Micro PDF417
24、 系统兼容（至少支持）：WIN XP/WIN7/WIN8/WIN10；LUNIX系统；麒麟系统
25、 编程语言（至少支持）：ZPL、EPL、DPL、TSPL 等主流指令集，或提供相应仿真/兼容模式
26、 产品认证：3C

	小票打印机
	国产
	1、 打印方式：形式热敏打印
2、 打印分辨率：≥8dots/mm(203dpi),≥576dots/line
3、 打印速度≥200mm/s
4、 有效打印宽度≥72mm
5、 打印纸宽（至少支持）：79.5mm±0.5mm
6、 支持自定义字符
7、 支持不同密度的位图及下载图形打印
8、 字库（至少支持）：中文：国标三级字库：24X24点阵；西文：ASCII:12X24点阵
9、 [bookmark: _GoBack]一维码（至少支持）：UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128
10、 二维码（至少支持）：PDF417、QRCode
11、 至少具有记忆打印、缺纸报警、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测、蜂鸣器功能
12、 纸张类型：80mm普通热敏纸
13、 纸张厚度：≤0.06mm~0.08mm
14、 切纸方式：自动切纸（全切/半切、可选）
15、 打印头寿命：≥150km
16、 切刀寿命：≥1500000次
17、 产品认证：3C



