成都市第五人民医院
2026年第三季度通用办公设备市场调研
产品清单
	项目名称
	国产或进口
	功能需求包含不限于以下内容：

	除湿机
	国产
	1、小型除湿机；长400*宽300*高600±100mm
2、日除湿量≥50L/D；≥7.5L可视水箱，湿度数字化可视，风速可调并具有可拆洗滤网
2、至少具有24h双向定时功能（自动开启除湿或停止除湿）、水满自动停机保护 、断电记忆（重启后自动恢复断电前状态）、 童锁、底部万向轮功能，
4、额定功率≤850W，噪音≤52dB（A），支持外接排水方式（包含外接排水管）

	移动排烟机
	国产
	1、 功率≥300W，噪音≤60dB。
2、 具有万向轮，可移动。
3、 配置伸缩排烟管，烟管长度≥3米，烟管末端可固定在推拉窗上（窗户高度1.3米）。
4、 吸烟罩（45*60cm±5cm）高度可调节。
5、 设备用于艾灸燃烧气体吸排使用。
6、运行平稳、不晃动。

	小型丸剂抛光机
	国产
	1、 用于中药临方加工丸剂的抛光。
2、 直接接触药品部分采用304不锈钢材质。
3、 具内加热功能。
4、 额定电压220v，功率≥1KW，生产能力≥1kg
5、 锅体转速可调节，锅体最大转速≥50转/分钟，锅体直径≥300mm。
6、 加热设备为支架+吹风机1套或配套弧形加热板1套。
7、 不锈钢盘≥20个。

	振动筛
	国产
	1、 用于中药临方加工散剂过筛，用于颗粒剂、丸剂、敷贴剂等制作过程中的药粉、浆液过筛。
2、 304不锈钢材质，圆形，单层筛，筛网可拆卸清洗可更换。
3、 筛面直径≥400mm。
4、 电机功率≥0.15KW。
5、 至少配80目筛网、100目筛网、120目筛网、200目筛网各4个，毛刷20把。

	开水器
	国产
	1、出水方式：一开两温（按键或触摸出水）
2、供水量：开水≥30L/h，温开水≥70L/h
3、额定电压：220V~50Hz
[bookmark: _GoBack]4、外形尺寸：900*440*1480mm（允许±100mm）
5、304不锈钢热水内胆容量≥25L，适用人数≥100人
6、过滤芯系统：五级及以上过滤（含RO反渗透过滤）
7、其他要求：接水高度≥30厘米，具有LED显示屏（可定时开关机，实时显示水温，显示滤芯使用寿命），全铜耐高温阀芯，具有漏电保护、防干烧保护、防爆保护等功能，配套专用电源保护装置，包含安装及辅材料、配件等



